**Lavatório mural MINERALCAST PMR**

MINERALCAST - 1 serviço

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **132306**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural, 785 x 545 x 170 mm.

Com apoios laterais integrados, utilizáveis como barra de apoio ou toalheiro.

Linhas simples e fluidas.

MINERALCAST: material composto de minerais naturais e resina de poliéster.

Adaptado para utilização em coletividades ou ambiente hospitalar.

Lavatório com pouca profundidade adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Superfície uniforme, não porosa para uma limpeza fácil.

Lavatório de uma única peça, sem emendas para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Agradável ao toque.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Branco tipo RAL 9016.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 21,5 kg.

Garantia 30 anos.