**Painel de duche eletrónico SECURITHERM**

Termostático eletrónico por corrente

Alimentação posterior, chuveiro fixo, saboneteira

Referência: **792514**

Info Prescrição

Painel de duche eletrónico e termostático:

Painel em inox satinado modelo grande para instalação na parede à face.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Misturadora termostática de duche SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por corrente 230/6 V.

Abertura do chuveiro quando pressionado o botão eletrónico.

Fecho voluntário ou automático após ~60 segundos.

Limpeza periódica (~60 seg todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Saboneteira integrada.

Filtros e válvulas antirretorno.

Torneiras de segurança M1/2".

Fixações ocultas.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.