**Conjunto de duche temporizado TEMPOMIX 3**

Temporizado monocomando

Exterior, chuveiro TONIC JET, misturadora

Referência: **794450**

Info Prescrição

Conjunto de duche temporizado exterior:

Misturadora TEMPOMIX 3 monocomando 3/4".

Instalação mural à face.

Regulação da temperatura e abertura sobre o manípulo.

Limitador de temperatura máxima (regulável pelo instalador).

Abertura suave.

Temporização de ~30 segundos.

Débito 6 l/min a 3 bar, ajustável, jato chuva conforto.

Chuveiro de duche TONIC JET cromado e inviolável.

Latão cromado.

Filtros e válvulas antirretorno integradas.

Manípulo de metal cromado.

Coluna de ligação Ø 16 e abraçadeira reforçadas (fixação por parafusos fornecido).

Ligações excêntricas M1/2" para entre-eixos de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.