**Ligações flexíveis PEX F3/8" rotativas**

L.465 mm

2 unidades

Referência: **FLEXPEX6**

Info Prescrição

Ligações flexíveis PEX F3/8” rotativos com bainha Inox entrelaçado e núcleo em PEX Ø 6 para alimentação da misturadora 2620.

Ligação rotativa para facilitar a instalação (antitorção).

Resistente aos choques químicos e térmicos : temperatura máxima 90°C (65°C recomendado).

Pressão máxima 10 bar.

Possível desmontar.

Fornecido em pack de 2 unidades.