**Misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX 3**

Abertura suave

Monocomando, mural com bica fixa

Referência: **794360**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório temporizada monocomando mural:

Abertura suave.

Regulação de temperatura e abertura de água no manípulo.

Temporização de ~7 segundos.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Corpo de metal cromado M1/2".

Bica fixa L.150 mm.

Filtros e válvulas antirretorno.

Limitador de temperatura regulável.

Ligações excêntricas M1/2” para entre-eixos de 130 a 170 mm.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.