**Apoio de costas para banco de duche Grande Conforto**

Apoio de costas para banco de duche

Estrutura inox polido satinado UltraSatin

Referência: **510429S**

Info Prescrição

Apoio de costas Grande Conforto HR.

Apoio de costas para banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo grande para bancos de duche ref. 510420S e 510430S.

Tratamento antibacteriano do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvovimento bacteriano e bolor.

Adaptado para uma utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Apoio de costas completo removível fabricado em polímero alta resistência.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 56 x 420 x 410 mm.

Apoio de costas para banco de duche com garantia de 30 anos. Marcação CE.