**Banco de duche rebatível com pé Grande Conforto**

Banco de duche rebatível

Estrutura inox polido satinado UltraSatin

Referência: **510430S**

Info Prescrição

Banco de duche rebatível com pé Grande Conforto HR.

Banco mural rebatível para fixar.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo grande.

Tratamento antibacteriano do assento: ótima proteção contra o desenvovimento bacteriano e bolor.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para uma utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Assento completo removível fabricado em polímero alta resistência.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos (Betadine®...) e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin.

Reforçado por pé articulado retrátil em tubo inox 304 Ø 25.

Fixações invisíveis por placa inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos inox para parede de betão.

Dimensões: 506 x 420 x 480 mm.

Dimensões recolhido: 130 x 540 mm.

Testado com mais de 250 kg.

Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.

Banco de duche mural rebatível com garantia de 30 anos. Marcação CE.