**Misturadora mecânica de banca**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

Misturadora com bica orientável removível inox

Referência: **2870T3**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica.

Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.320.

Misturadora fornecida com 2 bicas inox removíveis.

Cartucho cerâmico Ø 35 de equilíbrio de pressão e com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem corte de alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.185.

Corpo e base em latão cromado.

Flexibles PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.