**Lavatório redondo de encastrar HEMI Ø 310**

Inox 304 polido brilhante - De encastrar sobre-tampo ou sub tampo

Referência: **120471**

Info Prescrição

Cuba redonda para encastrar sobre-tampo ou sub-tampo.

Diâmetro interior da cuba: 310 mm.

Diâmetro de corte do plano da cuba: 330 mm para instalação sobre-tampo, 310 mm para instalação sub-tampo.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido brilhante.

Espessura do Inox: 0,8 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 1,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0213470301]