**Lava-mãos de canto MINIMAL**

Inox 304 polido satinado

Com furo de torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121550**

Info Prescrição

Lava-mãos mural para instalação de canto (parede a 90°).

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Esteticamente sóbrio e elegante.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo de torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

Peso: 4 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211550008]