**Waschtisch REDO zur Wandmontage**

Edelstahl Werkstoff 1.4301 satiniert

Ohne Hahnloch

Artikelnummer: **120710**

Ausschreibungstext

Waschtisch für Wandmontage.

Becken-Innendurchmesser: 310 mm.

Reduzierte, klare Ästhetik.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301.

Oberfläche satiniert.

Materialstärke: 1,2 mm.

Kanten abgerundet.

Ohne Hahnloch.

Mit Ablaufventil 1 1/4".

Ohne Überlauf.

Mit Befestigungsmaterial.

CE-Kennzeichnung. Gemäß EN 14688.

Gewicht: 3 kg.

30 Jahre Garantie.

[Alte Artikelnummer: 0211710015]