**Lava-mãos WC BOB**

Inox 304 polido satinado - Com evacuação oculta

Com furo para torneira Ø 35 à direita

Referência: **121130**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural.

Diâmetro interior do lavatório: 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado e sifão oculto.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Com furo para torneira Ø 35 à direita .

Fornecido com válvula de 1"1/2 e sifão.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 3411130006]