**PMR XS wastafel wandmodel**

RVS 304 mat gepolijst

Zonder kraangat

Referentie: **120400**

 Beschrijving voor bestektekst

Handwasbakje te bevestigen aan de muur.

Binnendiameter van het handwasbakje: 310 mm.

Bacteriostatisch RVS 304.

Mat gepolijste uitvoering.

Dikte rvs: 1,2 mm.

Afgeronde vorm.

Zonder kraangat.

Geleverd met afvoerplug 1"1/4.

Zonder overloop.

Bevestigingen meegeleverd.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 3,9 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 3411400015]