**Lavatório coletivo mural DUPLO RP**

Inox 304 polido satinado - L. 1200 mm - Com respaldo

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121390**

Info Prescrição

Lavatório coletivo de fixação mural, 2 serviços, 1200 x 500 mm.

Com respaldo antisalpicos para proteger a parede e melhor higiene.

Diâmetro interior das cubas: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com 2 válvulas de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com suportes de montagem e fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 15 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0211390008]