**Lava-mãos Inox SXL**

Inox 304 polido satinado - Comando de pé

Com torneira integrada

Referência: **180300**

Info Prescrição

Lava-mãos de pé, com comando de pé.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 0,8 mm.

Fornecido com bica "pescoço de cisne" e torneira temporizada de 7 segundos.

Fácil manutenção: tampa de acesso frontal.

Válvula de 1"1/4 incluída.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

Peso: 10 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 3410300003]