**Bebedouro mural SD**

Inox 304 polido satinado

Com torneira integrada

Referência: **180800**

Info Prescrição

Bebedouro de fixação mural.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Fornecido com torneira-bica: cromada, fecho instantâneo com regulação de débito, entrada M3/8".

Válvula com grelha perfurada, sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Válvula 1"1/4.

Fornecido com fixações.

Peso: 2,4 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0811080000]