**Urinol suspenso DELTA**

Inox 304 polido satinado - Entrada de água superior

Referência: **134170**

Info Prescrição

Urinol individual suspenso sem flange.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Inox 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água superior (visível).

Saída de esgoto encastrada. Sifão oculto.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com um sifão 1"1/2. Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.

Peso: 7,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0311160002]