**Separador de urinol TU suspenso**

Inox 304 polido satinado - H. 700 mm

Referência: **100610**

Info Prescrição

Separador de urinol suspenso.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Superfície lisa e cantos redondos.

Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Peso: 6,2 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0011610000]