**Separador de urinol LISO suspenso**

Inox 304 polido satinado - H. 700 mm

Referência: **100590**

Info Prescrição

Separador de urinol suspenso.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Superfície lisa e cantos redondos.

Fixações ocultas.

Fornecido com fixações.

Peso: 8 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0011590000]