**Lava-mãos antivandalismo BOB TC**

Inox 304 polido satinado - Mural com evacuação oculta

Sem furo para torneira

Referência: **160130**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural para montagem através de corete técnica.

Diâmetro interior do lava-mãos: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lava-mãos com fundo fechado, sifão oculto.

Varão roscado de 200 mm recortável (outros comprimentos por encomenda).

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 32.

Válvula com grelha plana perfurada, sem parafuso: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 5,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 3416330000]