**Lavatório antivandalismo TEK TC**

Inox 304 polido satinado - Mural com evacuação oculta

Com torneira integrada

Referência: **160340**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural para montagem através de corete técnica.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Antivandalismo: lavatório com fundo fechado, evacuação oculta.

Varão roscado de 200 mm recortável (outros comprimentos por encomenda).

Fornecido com uma torneira temporizada: botão de pressão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, temporização de 7 segundos.

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 32.

Válvula com grelha plana perfurada, sem parafuso: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 9 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 3416340000]