**Sanita antivandalismo S21 P TC**

Inox 304 polido satinado - Antivandalismo

Referência: **160550**

Info Prescrição

Sanita ao pavimento para montagem através de corete técnica.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral integrada.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal Ø 100 mm.

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Varão roscado 200 mm recortável (outros comprimentos por encomenda).

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para uma descarga de 4 L.

Peso: 13,5 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0116550001]