**Combi KOMPACT TC - Lavatório/sanita ao pavimento**

Inox 304 polido satinado - Montagem TC - Sanita ao pav. à direita

Referência: **166600**

Info Prescrição

Combi Lavatório/sanita à direita ao pavimento e porta-rolo encastrado.

Montagem em corete técnica (TC).

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura doinox do bloco: 2 mm.

Cantos e bordos arredondados para maior segurança.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Apropriado para prisões, esquadras e postos de polícia...

A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos : para facilitar a limpeza e impedir a ocultação de objetos.

Lavatório equipado com torneira temporizada: botão inviolável antibloqueio em aço inoxidável, com temporização de 7 segundos, M1/2".

Sanita equipada com torneira temporizada: temporização 7 segundos, M3/4".

Entrada de água: lavatório M1/2" , sanita M3/4".

Saída de esgoto horizontal encastrada Ø 100 mm.

Varão roscado 200 mm para cortar à medida (outros comprimentos por encomenda).

Peso: 30 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0616130006]