**Combi Lavatório/Vazadouro ao pavimento**

Inox 304 polido satinado

Com furo de torneira Ø 35 à direita

Referência: **180140**

Info Prescrição

Combi Lavatório/Vazadouro de pousar ao pavimento.

Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido satinado. Espessura do Inox: 1 mm.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Altura dos pés regulável até 25 mm.

Fácil manutenção: tampa de acesso frontal.

Com furo para torneira Ø 35 à direita .

Fornecido com válvula de 1"1/4 para o lavatório e 1"1/2 para o vazadouro.

Sem furo ladrão.

Grelha suporte para balde articulada em Inox.

Marcação CE. Conforme a norma EN 14688.

Peso: 22 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência : 0710140000]