**Vazadouro ao pavimento XL P**

Inox 304 polido satinado - Alimentação de água posterior

Referência: **182060**

Info Prescrição

Vazadouro ao pavimento.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,5 mm.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizontal ou vertical Ø 100 mm. Fornecido com curva de esgoto em PVC.

Sistema de descarga oculto : fundo fechado.

Instalação rápida e fácil: 2 janelas de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Grelha suporte para balde articulada em Inox.

Peso: 16 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0710200006]