**Vazadouro mural**

Inox 304 polido satinado

Referência: **180170**

Info Prescrição

Vazadouro de fixação mural.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Superfície lisa para uma fácil limpeza.

Grelha suporte para balde articulada em inox.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Peso: 5,1 kg.

Garantia 30 anos.

[Antiga referência: 0711170000]