**Painel de duche bicomando SECURITHERM**

Termostático temporizado e mecânico bicomando

Alim. superior, chuveiro fixo e amovível, inox

Referência: **792324**

Info Prescrição

Painel de duche bicomando termostático:

Painel em inox satinado modelo grande, para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança M1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Chuveiro de duche fixo ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito a 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche com flexível removível por ligação rápida STOP e suporte mural fornecido.

Torneira temporizada ~30 segundos com abertura suave para comando do chuveiro de duche fixo ROUND.

Torneira não-temporiza 1/4 de volta para comando do chuveiro de duche com flexível.

Possibilidade de choque térmico.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.