**Banco de duche rebatível Be-Line®**

Banco de duche mural rebatível e amovível

Alumínio epoxy antracite metalizado

Referência: **511920C**

Info Prescrição

Banco de duche mural rebatível amovível Be-Line®.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo design e grande.

Amovível: facilmente removível com sistema de bloqueio antirroubo. Reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Mantém-se na posição vertical. Descida com amortecimento.

Adaptado para utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Assento sólido reforçado, fabricado em polímero de alta resistência, permite uma instalação sem pé sobre uma parede adaptada.

Superfície antiderrapante.

Boa resistência ao Betadine®.

Placa em alumínio maciço epoxy antracite metalizado proporciona um bom contraste visual com uma parede clara.

5 pontos de fixação ocultos.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 455 x 450 x 90 mm.

Dimensões recolhido: 85 x 470 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Banco mural rebatível com garantia de 30 anos. Marcação CE.