**Porta rolo WC mural duplo rolo**

Suporte para rolo

Inox 304 polido satinado

Referência: **510082S**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Porta rolo papel WC para 2 rolos.

Inox 304 bacteriostático polido satinado.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Fixações invisíveis.

Porta rolo WC com garantia de 30 anos.