**Toilerolhouder of houder reserve rol**

Voor rol

Wit geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **510083W**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder of houder reserve rol.

Installatie horizontaal voor standaard gebruik of verticaal als reserveclosetrolhouder.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Bacteriostatisch RVS 304, wit geëpoxeerd.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.