**Barra para cortina de duche rebatível**

Rebatível

Inox 304 polido brilhante

Referência: **510159P**

Info Prescrição

Barra para cortina de duche rebatível.

Permite acesso lateral em posição elevada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Na posição rebaixada, preserva a privacidade do paciente.

Permite ao cuidadaor fazer a higiene do paciente, enquanto permanece protegido dos salpicos.

Dimensões: 900 x 230 x 105 mm, Ø 32.

Mantém-se na posição vertical.

Descida amortecida.

Barra parra cortina de duche rebatível em inox 304 bacteriostático polido brilhante UltraPolish.

Fixações invisíveis por placa inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Barra para cortina de duche com garantia de 30 anos.