**Barra de apoio em L Be-Line® branco, H. 1130 mm**

Alumínio epoxy branco mate

Ø 35 com pega ergonómica

Referência: **511971W**

Info Prescrição

Barra de apoio em L Be-Line® para duche ou banheira para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.

Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou saboneteira.

Possível montagem de barra vertical à esquerda ou à direita.

Tubo de alumínio, espessura: 3 mm. Pontos de fixação em alumínio maciço.

Perfil redondo Ø 35 com pega ergonómica antirrotação para uma ótima preensão.

Acabamento de alumínio epoxy branco mate proporciona um agradável contraste visual com as paredes escuras.

Superfície homogénea facilita a manutenção e higiene.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações ocultas.

Fornecido com parafusos em inox Ø 8 x 70 mm para parede de betão.

Dimensões: 1130 x 450 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.