**Misturadora com equilíbrio de pressão com chuveiro extraível**

Bica orientável H.105 L.200

Alavanca Higiene

Referência: **2211LEP**

Info Prescrição

Misturadora de bancada SECURITHERM com equilíbrio de pressão e bica orientável H.105 L.200.

Adaptada para banheiras de bebé.

Segurança anti-queimaduras : débito de água quente restrito em caso de corte de água fria.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Chuveiro extraível 2 jatos alternados quebra-jatos/jato chuva.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso.

Débito 12 l/min a 3 bar.

Tubo de saída de água misturada em latão L.105.

Flexível chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana : poliuretano transparente, interior e exterior liso, baixa capacidade (interior Ø 6).

Contra-peso específico.

Corpo em latão cromado e comando por alavanca Higiene.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.