**Conjunto misturadora EP e coluna com chuveiro extraível**

Para banheira de neonatologia

Manípulo aberto

Referência: **2599EP**

Info Prescrição

Conjunto misturadora de bancada SECURITHERM com equilíbrio de pressão e coluna com chuveiro extraível.

 Adaptada para banheiras de bebé.

Segurança anti-queimaduras : débito de água quente restrito em caso de corte de água fria.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Coluna orientável H.200 L.220.

Chuveiro extraível 2 jatos alternados (quebra-jatos/jato chuva).

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo da misturadora e coluna com interior liso.

Débito 12 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Tubo de saída de água misturada em latão L.160.

Flexível chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana : poliuretano transparente, interior e exterior liso, baixa capacidade (interior Ø 6).

Contra-peso específico.

Flexíveis PEX F3/8" com filtros e válvulas antirretorno.

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.