**Misturadora mecânica de lavatório BIOSAFE**

Misturadora sem bica H.50 L.80

Vareta e válvula 1"1/4

Referência: **2620MINI**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.50 L.80.

Ausência de bica: saída BIOSAFE higiénica integrada no corpo.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35.

Limitador de temperatura máxima pré-regulada.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo nem corte de alimentação de água fria.

Corpo com interior liso e com baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8" rotativos.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Garantia 30 anos.