**Misturadora lavatório equilíbrio de pressão SECURITHERM EP BIOSAFE**

Misturadora sem bica H.50 L.80

Vareta e válvula 1"1/4

Referência: **2620MINIEP**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório SECURITHERM com equilíbrio de pressão H.50 L.80.

Ausência de bica: saída BIOSAFE higiénica integrada no corpo.

Segurança anti-queimadura: débito de AQ restrito em caso de corte de AF.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar o manípulo ou corte da alimentação da água fria.

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Comando por manípulo compacto.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em latão.

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8" rotativos com filtros e válvulas antirretorno.

Garantia 30 anos.