**Tubo para torneiras de urinol TEMPOMATIC 4/TEMPOFLUX encastradas**

Para urinol standard Ø 35

Referência: **752430**

Info Prescrição

Tubo para torneiras de urinol TEMPOMATIC 4, TEMPOFLUX encastradas e urinol standard com alimentação por emboque de junção Ø 35.

Garantia 30 anos.