**Lavatório de pousar ALGUI**

Inox 304 polido satinado - De pousar sobre bancada

Referência: **120110**

Info Prescrição

Lavatório de pousar sobre bancada, Ø 375 mm.

Adequado para uma torneira/misturadora mural ou alta.

Diâmetro interior da cuba: 310 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do inox: 1,2 mm.

Acabamento polido satinado.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anticortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 3,8 kg.

Garantia 30 anos.