**Lavatório mural FRAJU PMR**

Inox 304 polido satinado

Com furo para torneira Ø 35 ao centro

Referência: **121440**

Info Prescrição

Lavatório de fixação mural, 620 x 505 mm.

Lavatório adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox : 1,2 mm para a cuba e 1,5 mm para o exterior.

Acabamento anticortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 5 kg.

Garantia 30 anos.