**Urinol suspenso DELTA**

Inox 304 duplo acabamento - Entrada de água posterior

Referência: **134772**

Info Prescrição

Urinol individual suspenso sem flange.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Inox 304 bacteriostático.

Duplo acabamento: interior do urinol polido brilhante e exterior com acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Entrada de água posterior (encastrada).

Saída de esgoto encastrada. Sifão oculto.

Instalação rápida e fácil: montagem frontal graças a uma placa de fixação em Inox.

Fornecido com sifão de 1"1/2. Fornecido com fixações e parafusos antirroubo TORX.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.

Peso: 7,5 kg.

Garantia 30 anos.