**Lava-mãos de encastrar COMMISSARIAT**

Inox 304 polido satinado

Referência: **160330**

Info Prescrição

Lava-mãos de encastrar para montagem através de corete técnica.

Dimensões interiores da cuba: 290 x 290 x 350 mm.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 2 mm.

Acabamento anticortes.

Apropriado para prisões, esquadras e postos de polícia…

Antivandalismo: entrada e evacuação de água inacessíveis pelo utilizador.

Fornecido sem torneira. Torneira eletrónica recomendada: ref. 447100.

Peso: 12,5 kg.

Garantia 30 anos.