**Sanita antivandalismo 700 S TC**

Inox 304 polido satinado - Antivandalismo

Referência: **160710**

Info Prescrição

Sanita suspensa para montagem através de corete técnica.

Sanita alongada com 700 mm de comprimento para um maior conforto das pessoas com mobilidade reduzida.

Inox 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do Inox: 1,5 mm.

Sanita estampada, sem soldaduras, para uma fácil manutenção e melhor higiene.

Interior da sanita polido com bordos redondos para uma fácil limpeza.

Lavagem perimetral integrada.

Entrada de água horizontal Ø 55 mm.

Descarga horizonta Ø 100 mm.

Economia de água: funciona com 4 L de água e mais.

Varão roscado 200 mm recortável (outros comprimentos por encomenda).

Fundo fechado.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 997 para uma descarga de 4 L.

Peso: 16,5 kg.

Garantia 30 anos.