**Lava-mãos Inox mecânico SXS**

Inox 304 polido satinado - Comando de joelho - Com respaldo

Sem torneira

Referência: **181320**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 0,8 mm.

Acabamento anticortes.

Com respaldo.

Versão sem torneira.

Disponível na versão completa, com torneira e pré-misturadora (ref. 182320).

Válvula de grelha plana perfurada sem parafusos: fácil limpeza e antivandalismo.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 4,3 kg.

Garantia 30 anos.