**Lava-mãos Inox eletrónico SXS**

Inox 304 polido satinado - Comando eletrónico - Sem respaldo

Com torneira e doseador de sabão

Referência: **184310**

Info Prescrição

Lava-mãos de fixação mural com comando eletrónico.

Inox 304 bacteriostático.

Espessura do Inox: 1,2 mm.

Acabamento anticortes.

Sem respaldo.

Fornecido com uma misturadora eletrónica com pilhas e eletroválvula integradas e um doseador de sabão ou gel hidroalcoólico de latão cromado.

Válvula 1"1/4 incluída. Sem furo ladrão.

Economia de água: débito pré-regulado a 3 l/min.

Máxima higiene: sem contacto manual com a torneira, eletroválvula antiestagnação, limpeza periódica antiproliferação bacteriana.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso: 4,1 kg.

Garantia 30 anos.