**Misturadora de duche mecânica Securitouch**

Misturadora com isolamento térmico, manípulo compacto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2739T**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica com :

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 e limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo compacto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4, adaptadas às restrições dos hospitais.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia30 anos.