**Misturadora de duche mecânica Securitouch**

Misturadora com isolamento térmico, manípulo compacto

Com ligações standard

Referência: **2739TS**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica com :

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 e limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Corpo em latão cromado.

 Comando por manípulo compacto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações standard excêntricas M1/2" M3/4”.

Conforme as exigências da norma NF Médical (Meio Médico).

Garantia30 anos.