**Painel de duche alumínio com misturadora sequencial SECURITHERM**

Termostático sequencial

Alimentação posterior, chuveiro, alumínio

Referência: **H9635**

Info Prescrição

Painel de duche SECURITHERM em alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Misturadora termostática sequencial SECURITHERM (não-temporizada).

Temperatura regulável de água fria até 39°C.

Limitador de temperatura bloqueado a 39°C, regulável.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de alimentação de água fria.

Função anti "duche frio": fecho automático em caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Débito 9 l/min a 3 bar.

Chuveiro deslizante sobre rampa cromada com flexível removível por ligação rápida STOP.

Alavanca Higiene L.100.

Alimentação posterior por flexíveis M1/2".

Fixações ocultas.

Filtros.

Garantia 30 anos.