**Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX 4**

Corrente (bloco encastrado)

Encastrada, L.220, eletrónica integrada

Referência: **493500**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica mural, Kit 2/2:

Alimentação por corrente 230/6 V por bloco encastrado.

Eletroválvula antiestagnação e módulo eletrónico integrados no corpo da torneira.

Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença, otimizado no topo da bica.

Corpo de inox cromado L.220 mm.

Tampa fixa por 2 parafusos ocultos.

Torneiras de segurança.

Fixação mural.

Entradas de água encastradas 1/2”.

Alimentação superior ou inferior.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com limitador de temperatura regulável.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

A encomendar com o coletor de alimentação ref. 484012.