**Misturadora eletrónica BINOPTIC MIX**

Corrente

Manípulo longo, Bica com interior liso

Referência: **398MCHLH**

Info Prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório sobre bancada :

Módulo eletrónico IP65 independente.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

 Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em latão cromado.

 Flexíveis PEX F3/8" com filtros e eletroválvulas M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Regulação de temperatura lateral com manípulo longo e limitador de temperatura regulável.

Altura de saída : 250 mm, para os lavatórios de pousar.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.