**Torneira eletrónica BINOPTIC**

Corrente

Bica com interior liso

Referência: **388015**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de lavatório sobre bancada :

Módulo eletrónico IP65 independente.

Alimentação por corrente com transformados 230/12 V.

Débito pré-regulado a 3 l/min. a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Deteção de presença infravermelhos ativo, otimizada no topo da bica.

Corpo em latão cromado.

Flexível PEX F3/8" com filtro e eletroválvula M3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos Inox.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Bica com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Altura de saída : 170 mm, para os lavatórios semi-encastrados.

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.